**Отчёт по оценке точности манипулятора, Колесников, 11-105**

**=** 45°

**=** 135°

**Ожидаемые координаты**

**x** ≈ 122,7 мм

**y** ≈ 58,7 мм

**Наблюдаемые отклонения**

|  |  |
| --- | --- |
| **n** | **Δi, мм** |
| **1** | **19,2** |
| **2** | **16,9** |
| **3** | **15,9** |
| **4** | **14,9** |
| **6** | **13,1** |
| **7** | **10,9** |
| **8** | **9,8** |
| **9** | **8,7** |
| **10** | **8,8** |

**Среднее значение отклонения: 13,4 мм**